**1 HS Hermann Schmidt**

**1.1 Kugelhahn UNIDUO**

**1.1.1 Kugelhahn UNIDUO, DIN-DVGW doppelt zertifiziert für Gas und Wasser,**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,  außen verchromt, | | | | | | |
| beidseitig Innengewinde, |  |  |  |  |  |  |
| PTFE Dichtung an Kugel und Spindel, | |  |  |  |  |  |
| O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat, | | |  |  |  |  |
| in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau, | | | |  |  |  |
| bis PN42, PN10 DVGW-W, MOP 5, | |  |  |  |  |  |
| Hochtemperaturbeständigkeit HTB 0,1 650°C DVGW Arbeitsblatt G600, | | | |  |  |  |
| Schallschutz: Armaturengruppe I nach DIN 4109, Flüsterarmatur, | | | |  |  |  |
| Trinkwasser max. 60°C dauernd, 95°C kurzzeitig, | | |  |  |  |  |
| Gas -20°C bis +60°C, andere Medien bis +120°C | | |  |  |  |  |

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT

Artikel-Nr. 1499, 1700, 1701

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Menge:** |  | | Stk | |  |  | | --- | --- | | **Preis:** |  | | € | |  |  | | --- | --- | | **GP:** |  | | € |