**1 HS Hermann Schmidt**

**1.1 Kugelhahn UNIDUO**

**1.1.1 Kugelhahn UNIDUO, DIN-DVGW doppelt zertifiziert für Gas und Wasser,**

|  |
| --- |
|  aus Messing CW617N mit reduziertem Bleigehalt nach DIN50930-6 und UBA Empfehlung,  außen verchromt, |
|  beidseitig Innengewinde, |  |  |  |  |  |  |
|  PTFE Dichtung an Kugel und Spindel, |  |  |  |  |  |
|  O-Ringe mit KTW-, W270- und EN549 Zertifikat, |  |  |  |  |
|  in den Ausführungen mit Stahlhebel, ISO-T-Griff, Flügelgriff grau, |  |  |  |
|  bis PN42, PN10 DVGW-W, MOP 5, |  |  |  |  |  |
|  Hochtemperaturbeständigkeit HTB 0,1 650°C DVGW Arbeitsblatt G600, |  |  |  |
|  Schallschutz: Armaturengruppe I nach DIN 4109, Flüsterarmatur,  |  |  |  |
|  Trinkwasser max. 60°C dauernd, 95°C kurzzeitig, |  |  |  |  |
|  Gas -20°C bis +60°C, andere Medien bis +120°C |  |  |  |  |

Hersteller HS HERMANN SCHMIDT

Artikel-Nr. 1499, 1700, 1701

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1499 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **Artikelnr.:** | 1701 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Menge:** |  |

 | Stk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Preis:** |  |

 | € |

|  |  |
| --- | --- |
| **GP:** |  |

 | € |